Bezpečnostní list

SPS Univerzální základní nátěr 0,25l + 0,75l
GRO00806-1
číslo revize : 3
datum : 8.9.2011
nahrazuje : 0/0/0


 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI:

1.1. Identifikátor výrobku/látky:      
Obchodní název: 	SPS Univerzální základní nátěr 0,25l + 0,75l
                                                                                                                                                                       
1.2. Příslušná určená použití výrobku a nedoporučená použití: 
základní nátěr na dřevo, kovy a plasty
Více informací viz Technický list

1.3. Podrobné údaje o výrobci a dodavateli bezpečnostního listu:
Výrobce: 	S.P.S. BV, Zilverenberg 16, 5234 GM s-Hertogenbosch, Nederland
	Tel:  +31 736422710    	Fax: +31 736426095,   
	e-mail: info@spsbv.com   	Http: www.spsbv.com 

Dovozce do ČR:	Systém vodovody a kanalizace, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, DIČ: CZ25161598
	provozovna Nádražní 218, 378 42 Nová Včelnice

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  Tel : 24 919 293 nebo 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě
Holandské národní informační centrum +31 302748888 -  k dispozici nepřetržitě

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:

2.1.  a) Klasifikace látky dle  směrnice 1999/45/ES: 
Podle směrnice 1999/45/ES	není produkt klasifikován jako nebezpečný.

2.2. Prvky označení: 
Klasifikace a značení podle směrnice 1272/2008 ES ještě nebylo provedeno.  (2015)

Symboly:	žádný - značení podle směrnice 1272/2008 ES ještě nebylo provedeno

Pokyny pro bezpečné zacházení 
S2	
S23	
S24	
S46	
S51	
S56	

Seznam a plné znění použitých R vět a S vět je uveden v oddílu 16.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  neuvedeno


Hmatatelná výstraha pro nevidomé na obalu určeném k prodeji spotřebiteli:   ano   

2.3. Další údaje o nebezpečnosti:
Další nebezpečí za normálních okolností nejsou. 

3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH:

3.1. Složení: tento produkt je definován jako směs

3.2.  Klasifikace nebezpečných složek dle směrnice 67/548/EHS:

	Název
nebezpečné látky
	Obsah    v %
	Číslo CAS
	Číslo EINECS
	EG Index
	REACH
	Symboly a R - věty

	Dipropylen glykol monomethyl ether
	1 ÷ 2,5
	34590-94-8
	252-104-2
	---
	01-2119450011-60
	neklasifikováno

	Dipropylen glykol n-butyl ether
	1 ÷ 2,5
	29911-28-2
	249-951-5
	---
	01-2119451543-42
	neklasifikováno



Seznam a plné znění použitých R vět a S vět je uveden v oddílu 16.


 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

4.1. První pomoc obecně: 
Projeví-li se zdravotní potíže, v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
Při nadýchání: 	zajistit přívod čerstvého vzduchu, zajistit klid, zabránit podchlazení. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu 	provádět umělé dýchání. Nic nepodávat ústy.
Při zasažení kůže: 	odložit kontaminovaný oděv, kůži omýt mýdlem nebo jiným vhodným prostředkem a velkým množstvím vody. 	Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.
Při požití: 	ihned konzultovat s lékařem, zajistit klid, nevyvolávat zvracení.
Při zasažení očí: 	vyjmout kontaktní čočky, držet široce otevřená víčka, vyplachovat 10 až 15 minut tekoucí čistou vodou, konzultovat	s 	lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:
Nejsou známé žádné informace o akutních nebo později se objevivších symptomech a účincích po expozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
V případech pochybností nebo při výskytu symptomů konzultovat s lékařem.
Při bezvědomí nepodávat nic ústy.
Při bezvědomí uvést do stabilizované polohy a konzultovat s lékařem.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU:

5.1. Vhodná hasiva: 	prášek, CO2 , pěna odolná alkoholu, vodní mlha.  
       Nevhodná hasiva:	plný vodní proud.      







5.2. Zvláštní nebezpečnost: Při hoření vzniká hustý černý kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné zdravotní škody. V případě potřeby použít izolační dýchací přístroj.

5.3. Pokyny pro hasiče: Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. Zamezit úniku použitých hasících prostředků do vodních zdrojů nebo do kanalizace. 

Hořlavost: tento produkt je nehořlavý

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU:

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nevdechovat výpary. Použít vhodné ochranné prostředky. Zákaz kouření. Prostor řádně vyvětrat.

6.2.  Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit úniku do životního prostředí a do kanalizace. Při úniku do životního prostředí nebo do kanalizace vyrozumět příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: zabránit roztékání ohrazením nehořlavým materiálem (písek, hlína), mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného nehořlavého sorbentu (vapex, písek, hlína, vermikulite) a uložit v kontejneru pro likvidaci (viz odd. 13). Znečištěný terén vyčistit pomocí čisticích prostředků, nepoužívat ředidla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: 	Informace pro bezpečnou manipulaci viz oddíl 7. 
	Informace k osobním ochranným prostředkům viz oddíl 8.
	Informace pro likvidaci viz oddíl 13.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: 
Skladovat v těsně uzavřených obalech. Zamezit vdechování výparů, stříkací mlhy a brusného prachu, zamezit styku s kůží a očima. Při práci ani ve skladovacích prostorech nejíst, nepít, nekouřit. Nádrže nevyprazdňovat pomocí tlaku - nejsou to žádné tlakové nádrže.

Důležité upozornění: Při práci s látkami a přípravky s obsahem organických rozpouštědel nepoužívat kontaktní čočky.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:
Skladovat v těsně uzavřených obalech, v suchých větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 30°C podle ČSN 65 0201, chráněné před sálavým teplem a přímým slunečním zářením. 
Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.
Skladovat mimo dosah potravin, nápojů, krmiv a zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). 
Ukládat uzávěrem nahoře, a tím zamezit jakémukoliv úniku.
Zamezit vstupu nepovolaným osobám. 

7.3. Specifické konečné použití: Není uvedeno.

 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:
Zajistit dostatečné větrání pomocí lokálního nebo prostorového odsávání. V případě, že odsávání nestačí zajistit příslušné limity, musí se použít přístroj na ochranu dýchacích cest.

8.1. Kontrolní parametry:
Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
   
	látka
	CAS
	PEL  [mg/m3]
	NPK-P [mg/m3]

	Dipropylen glykol monomethyl ether
	34590-94-8
	300
	

	Dipropylen glykol n-butyl ether
	29911-28-2
	10
	


  
8.2. Omezování expozice:
Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce 
vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.








8.2.1. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků: 








Ochrana očí a obličeje: 	uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít. 
Ochrana kůže: 	znečištění umýt vodou a mýdlem.
Ochrana rukou: 	ochranné rukavice (pryž, neopren).
Ochrana dýchacích cest: 	při překročení mezních hodnot expozice použít vhodnou ochranu dýchacích orgánů.   

Plochy pokožky, které se mohou dostat do kontaktu s produktem by měly být opatřeny ochranným krémem.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí:
Dodržovat podmínky manipulace a skladování. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků nebo půdy.
                                                                                                                                          
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled a skupenství: 	viskózní kapalina                                                                                                               
Barva: 	bílá 
Zápach:	charakteristický 
Prahová hodnota zápachu: 	informace není k dispozici
pH (20°C): 	8 ÷ 9
Bod tuhnutí (°C): 	0  (voda)
Bod tání (°C): 	----
Bod varu (rozmezí) (°C): 	100  (voda)	
Bod vzplanutí (°C):  	nehořlavý	
Rychlost odpařování:  	informace není k dispozici
Hořlavost: 	nehořlavý
Teplota vznícení (°C):  	informace není k dispozici
Tlak par (20°C) (hPa): 	informace není k dispozici	
Hustota par: 	 1
Dolní mez výbušnosti  (% obj.): 	neaplikovatelné	
Horní mez výbušnosti  (% obj.): 	neaplikovatelné	
Hustota  (kg/m3):  	1300 ÷ 1400	
Rozpustnost ve vodě: 	mísitelný
Oxidační vlastnosti: 	informace není k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 	informace není k dispozici
Viskozita (20°C): 	100  KU	
Termický rozklad:	Informace není k dispozici. Při působení horka se může objevit uvolňování plynů, viz odd. 10
Výbušné vlastnosti:	nejsou známy žádné nebezpečné reakce
Oxidační vlastnosti:	informace není k dispozici

9.2. Další informace:	neuvedeno


 

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

10.1. Reaktivita:
Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.2. Chemická stabilita:
Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní, viz odd. 7. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:
Při kontaktu s oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami může dojít k exotermní reakci.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:
Vysoké teploty, sálavé teplo a přímé sluneční paprsky.

10.5. Neslučitelné materiály:
Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:
Podle okolností dochází ke vzniku oxidů uhlíku (CO, CO2), oxidů dusíku (NOx), sazí a dalších toxických zplodin. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:   
O produktu jako směsi nejsou k dispozici žádné údaje. Podle Směrnice 1999/45/ES nebyla zařazena jako nebezpečná. 

11.1. Informace o toxikologických účincích:
   Dochází k absorpci pokožkou. Delší nebo opakovaný kontakt s produktem vede k odmaštění pokožky a může způsobit nealergické poškození pokožky (kontaktní dermatitis). 
Kapalina a aerosol mohou způsobit podráždění a vratné škody na očích.


12. EKOLOGICKÉ INFORMACE:
Směs byla posuzována podle konvenční metody Směrnice 1999/45/ES a nebyla zařazena jako nebezpečná pro životní prostředí. 
Obsahuje ale látky ohrožující životní prostředí.
  	 
Perzistence a rozložitelnost: 	Nejsou k dispozici žádné informace.
Bioakumulační potenciál: 		Nejsou k dispozici žádné informace.
Mobilita v půdě:	Nejsou k dispozici žádné informace. 
Výsledky posouzení PBT a vPvB: 	produkt není PBT nebo vPvB substancí, ani tyto látky neobsahuje.
Jiné nepříznivé účinky: 	Nejsou k dispozici žádné informace.

Při úniku do půdy, vodního prostředí nebo kanalizace uvědomit příslušné úřady.

13. POKYNY K LIKVIDACI:
Zamezit úniku produktu do kanalizace a vodního prostředí. Produkt a obaly likvidovat jako nebezpečný odpad.

13.1. Informace o zařazení podle katalogu odpadů:
skupina odpadů:  08 - Odpady z výroby, zpracování a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, a tiskařských barev
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Složka, která dle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným: C 41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:
Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR. 
14.1. Číslo UN: 	-----
14.2. Náležitý název UN pro zásilku: 	-----
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 
Bezpečnostní značka: 	-----

ADR třída: 	-----
Identifikační číslo nebezpečnosti:  	-----
14.4. Obalová skupina: 	-----
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: viz oddíl 6

 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodního předpisu pro dopravu (ADR).

Přepravovat vždy v uzavřených, zpříma stojících a bezpečných obalech. Ubezpečit se, že osoby, které produkt přepravují, jsou poučeny o opatřeních v případě nehody nebo úniku.

Nouzové opatření při nehodě: zastavit motor, zabezpečit silnici, vyloučit otevřený oheň, zákaz kouření, nepovolané osoby držet mimo dosah.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:    Neaplikovatelné

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH: 

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. ▪  Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. ▪ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. ▪  Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ▪  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě. ▪ Sdělení č.17/2011 Sb. (ADR) ▪ Sdělení č. 19/2011 Sb. (RID). Všechny předpisy je nutno aplikovat v platném znění.

Informace v tomto bezpečnostním listu nezbavují uživatele vlastního posouzení rizik na pracovišti, která jsou požadována zdravotními a bezpečnostními předpisy.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:   Posouzení chemické bezpečnosti produktu není provedeno.

16. DALŠÍ INFORMACE:

16.1. Seznam a plné znění příslušných standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení: 

Znění R-vět:
  
Znění S-vět:
S2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23	Nevdechujte brusný prach nebo aerosol.
S24	Zamezte styku s kůží.
S46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu
S51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S56	Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

Znění H-vět:


16.3. Hodnoty pro stanovení emisních limitů: 
 (podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování)    

hustota	1300 ÷ 1400	g/lt
obsah organického uhlíku /VOC/  	50 	g/lt 
EU limit VOC	130 	g/lt
	


 

Tento bezpečnostní list odpovídá nařízení 1907/2006/ES

Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Odmítnutí ručení:
Zdroje údajů v tomto bezpečnostním listu považujeme za spolehlivé. Správnost informací však není zaručena. 
Podmínky nebo metody manipulace, skladování, používání nebo likvidace produktu jsou mimo dosah naší kontroly a také mimo naší informační oblast. Z tohoto a jiných důvodů nepřebíráme žádnou odpovědnost a odmítáme výslovně ručení za ztrátu, škody nebo vícenáklady, které mohly vzniknout z manipulace, skladování, používání nebo likvidace produktu nebo jsou s tím jakýmkoliv způsobem spojeny. 


Tento bezpečnostní list byl vypracován pro produkt SPS Univerzální základní nátěr 0,25l + 0,75l a smí být používán jen s ním.


Konec dokumentu

image4.wmf


image5.wmf


image6.wmf


image7.wmf

image0.wmf


image1.wmf


image2.wmf


image3.wmf


