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 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A  VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI:

1.1. Identifikátor výrobku/látky:      
Obchodní název: 	SPS Finess lazura transparentní - saten
		různé barvy
		
1.2. Příslušná určená použití výrobku a nedoporučená použití: 
Průmyslová, ochranná a dekorativní lazura.          
Nedoporučená použití: nepoužívat na hračky a předměty, přicházejí do styku s potravinami.
               
1.3. Podrobné údaje o výrobci a dodavateli bezpečnostního listu:
Výrobce: 	S.P.S. BV, Zilverenberg 16, 5234 GM s-Hertogenbosch, Nederland
	Tel:  +31 736422710    	Fax: +31 736426095,   
	e-mail: info@spsbv.com   	Http: www.spsbv.com 

Dovozce do ČR:	Systém vodovody a kanalizace, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, DIČ: CZ25161598
	provozovna Nádražní 218, 378 42 Nová Včelnice

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace :
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2      Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě
Holandské národní informační centrum +31 302748888 -  k dispozici nepřetržitě

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:

2.1. Klasifikace látky podle směrnice 1272/2008 ES:   NEBEZPEČNÝ.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí: 

H226  	Hořlavá kapalina a páry.
H336 	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
H412 	Nebezpečný pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Seznam a plné znění použitých R vět H vět a P vět je uveden v odd. 16.

2.2. Prvky označení: 
Podle směrnice 1272/2008 ES byl produkt klasifikován jako nebezpečný. 



Symboly:	





	GHS 02   	GHS 07

Signální slovo:  VAROVÁNÍ

Nebezpečné složky:
Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, 2-25 % aromátů

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 
H336 
H412 

Fyzikální vlastnosti
EUH066 
EUH208 
EUH210 

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210	Nekuřte, nevystavujte sálavému teplu a otevřenému ohni. 
P261	Nevdechujte páry/aerosoly.
P271	Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
P280	Používejte ochranné prostředky - rukavice, oděv a brýle. 
P312	V případě zdravotních potíží volejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. 
P501 	Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady	

Hmatatelná výstraha pro nevidomé na obalu určeném k prodeji spotřebiteli: ano

2.3. Další údaje o nebezpečnosti:
Další nebezpečí za normálních okolností nejsou. 

3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH:

3.1. Složení: tento produkt je definován jako směs
3.2. Klasifikace nebezpečných složek 

	Název 
nebezpečné látky
	Obsah v %
	Číslo CAS
	Číslo EINECS
	EG Index
	REACH
	Symboly a R - věty

	2-Butanonoxim
	
< 1

	96-29-7
	202-496-6
	616-014-00-0
	01-2119539477-28 
	Carc.Cat.3; R40 
Xn, R21, R41, R43
Carc. 2, H351 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 

	kyselina 2-ethylhexanoic,
zirkoniová sůl
	< 1
	22464-99-9
	245-018-1
	---
	---
	Repr.Cat.3; R63 
Repr. Cat.2, H361 

	Uhlovodíky C9-C12,
n-Alkany, iso-alkany, cyklické, 2÷25% aromátů
	10 ÷ 25
	---
	919-446-0
	---
	01-2119458049-33
	Xn, R10,R65,R66,R67
N, R51/53
Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

	Uhlovodíky C9-C11,
n-Alkany, iso-alkany, cyklické, < 2% aromátů
	10 ÷ 25
	64742-48-9
	919-857-5
	649-327-00-6
	01-2119463258-33
	Xn, R10,R65,R66,R67
Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 



Seznam a plné znění použitých H vět, R vět a S vět je uveden v odd. 16.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

4.1. První pomoc obecně: 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
Při bezvědomí nepodávat nic ústy.
Při bezvědomí uvést do stabilizované polohy a konzultovat s lékařem.

Při nadýchání: 	zajistit přívod čerstvého vzduchu, zajistit klid, zabránit podchlazení. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu 	provádět umělé dýchání. Nic nepodávat ústy.
Při zasažení kůže: 	odložit kontaminovaný oděv, kůži omýt mýdlem nebo jiným vhodným prostředkem a velkým množstvím vody. 	Nepoužívat žádná čistidla nebo ředidla.
Při požití: 	ihned konzultovat s lékařem, zajistit klid, nevyvolávat zvracení.
Při zasažení očí:	vyjmout kontaktní čočky, držet široce otevřená víčka, vyplachovat 10 až 15 minut tekoucí čistou vodou, konzultovat 	s 	lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:
Nejsou známé žádné informace o akutních nebo později se objevivších symptomech a účincích po expozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
Nejsou žádné další informace.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU:

5.1.	 Vhodná hasiva: 	prášek, CO2 , pěna odolná alkoholu, vodní mlha.  
	 Nevhodná hasiva: 	plný vodní proud.      

5.2. Zvláštní nebezpečnost: Při nedokonalém spalování vzniká hustý černý kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné zdravotní škody. V případě potřeby použít izolační dýchací přístroj.

5.3. Pokyny pro hasiče: Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. Zamezit úniku použitých hasících prostředků do vodních zdrojů nebo do kanalizace. 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU:

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: nevdechovat výpary, zamezit styku s kůží a očima. Použít vhodný ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle a vhodné vybavení k ochraně dýchacích orgánů. Vyloučit všechny možné zdroje zapálení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

6.2.  Opatření na ochranu životního prostředí: zamezit úniku do životního prostředí, a do kanalizace. Při úniku do životního prostředí nebo do kanalizace vyrozumět příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: zabránit roztékání ohrazením nehořlavým materiálem (písek, hlína), mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného nehořlavého sorbentu (vapex, písek, hlína, vermikulite) a uložit v kontejneru pro likvidaci (viz odd. 13). Znečištěný terén vyčistit pomocí čisticích prostředků, nepoužívat ředidla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: 	Informace pro bezpečnou manipulaci viz oddíl 7. 
	Informace k osobním ochranným prostředkům viz oddíl 8.
	Informace pro likvidaci viz oddíl 13.

 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: Vzniklé páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a vyplňují prohlubně. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. 
Zamezit vzniku výbušné koncentrace par ředidel se vzduchem a překročení povolené koncentrace par v pracovním prostředí. Používat nářadí v nejiskřivé úpravě. Materiál se může elektrostaticky nabít - při přemísťování z jedné nádrže do druhé používat výhradně kovová uzemněná potrubí. Nádoby uchovávat těsně uzavřené. Používat pouze v dobře odvětraných prostorách se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu. Dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů zapálení). Zamezit vdechování výparů, stříkací mlhy a brusného prachu, zamezit styku s kůží a očima. Používat antistatický ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a vhodný filtr na dýchání. Při práci ani ve skladovacích prostorech nejíst, nepít, nekouřit.
Nádrže nevyprazdňovat pomocí tlaku - nejsou to žádné tlakové nádrže. 

Důležité upozornění: Produktem znečištěné materiály např. čisticí textil nebo papírové ubrousky a ochranné oblečení se mohou po několika hodinách spontánně samy vznítit. Proto je nutné uchovávat je mimo pracoviště, v těsně uzavřených kovových nádobách, nejlépe nasáklé vodou. Je možno také sušit je v jedné vrstvě rozprostřené naplocho.

Důležité upozornění: Při práci s látkami a přípravky s obsahem organických rozpouštědel nepoužívat kontaktní čočky.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:
Skladovat v uzavřených obalech, v suchých větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 30°C podle ČSN 65 0201, chráněné před sálavým teplem a přímým slunečním zářením. 
Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.
Skladovat mimo dosah potravin, nápojů, krmiv a zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). 
Uchovávat v originálních, dobře uzavřených nádobách. Ukládat uzávěrem nahoře, a tím zamezit jakémukoliv úniku.
Zamezit vstupu nepovolaným osobám. 

7.3. Specifické konečné použití: Není uvedeno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

8.1. Kontrolní parametry:
Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
   
	látka
	CAS
	PEL  [mg/m3]
	NPK-P [mg/m3]

	2-Butanonoxim
	96-29-7
	600
	900

	kyselina 2-ethylhexanoic,
zirkoniová sůl
	22464-99-9
	50
	100

	Uhlovodíky C9-C12,
n-Alkany, iso-alkany,cyklické, 2÷25% aromátů
	---
	300
	

	Uhlovodíky C9-C11,
n-Alkany, iso-alkany, cyklické, < 2% aromátů
	64742-48-9
	1200
doporučení dokumentu CLH 2010 - 116 
	


 
8.2. Omezování expozice:
Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.

Zajistit dostatečné větrání, použít místní ventilaci nebo celkové odsávání. Jestliže toto nestačí k udržení koncentrace rozpouštědel pod hranicí PEL, je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích orgánů.







8.2.1. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků: 
Ochrana očí a obličeje: 	uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít odolné proti organickým rozpouštědlům. 
Ochrana kůže: 	pracovní oděv s antistatickou úpravou.
Ochrana rukou: 	ochranné rukavice odolné proti organickým rozpouštědlům (pryž, neopren).
Ochrana dýchacích cest: 	při možnosti nadýchání par nebo aerosolu použít polomasku s filtrem proti organickým látkám.   

Plochy pokožky, které se mohou dostat do kontaktu s produktem by měly být opatřeny ochranným krémem.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržovat podmínky manipulace a skladování. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků nebo půdy.
                                                                                                                                             
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled a skupenství: 	kapalina                                                                                                               
Barva: 	různé barevné odstíny 
Zápach:	charakteristický (White spirit)
Prahová hodnota zápachu: 	informace není k dispozici
pH: 	informace není k dispozici
Bod tuhnutí: 	informace není k dispozici
Bod tání: 	informace není k dispozici
Bod varu (rozmezí): 	100 ÷ 220	°C
Bod vzplanutí:  	41	°C
Rychlost odpařování:  	informace není k dispozici
Hořlavost: 	hořlavá kapalina
Teplota vznícení (°C):  	informace není k dispozici
Tlak par (20°C): 	< 5	hPa
Hustota par: 	těžší než vzduch 
Dolní mez výbušnosti: 	0,6	% obj.
Horní mez výbušnosti: 	8	% obj.
Hustota:  	955 ÷ 1005	kg/m3
Rozpustnost ve vodě: 	nevýznamná
Oxidační vlastnosti: 	informace není k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 	informace není k dispozici
Viskozita (20°C): 	220 ÷ 250	cP
Termický rozklad:	Při působení horka se může objevit rozpad a uvolňování plynů, viz odd. 10

9.2. Další informace:
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

10.1. Reaktivita
Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.2. Chemická stabilita
Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní, viz odd. 7. Produkt je těkavý a odpařuje se i za normální teploty a tlaku. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Při kontaktu s oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami může dojít k exotermní reakci.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:
Styk se zdroji zapálení, předměty o vysoké teplotě, vysoké teploty, sálavé teplo a přímé sluneční paprsky.

10.5. Neslučitelné materiály:
Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:
Podle okolností dochází ke vzniku oxidů uhlíku (CO, CO2), oxidů dusíku (NOx), sazí a dalších toxických zplodin. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:   
O produktu jako směsi nejsou k dispozici žádné údaje. Směs byla posuzována a zařazena podle konvenční metody Směrnice 1272/2008/ES v souladu s toxikologickými nebezpečími. Podrobnosti viz oddíly 2 a 3.

11.1. Informace o toxikologických účincích:
	
	
	2-Butanonoxim
	kyselina 2-ethylhexanoic,
zirkoniová sůl
	Uhlovodíky C9-C12,
n-Alkany, iso-alkany, cyklické, 2÷25% aromátů
	Uhlovodíky C9-C11,
n-Alkany, iso-alkany, cyklické, < 2% aromátů

	krysa
	LC50 Inhalation [mg/m3/] [4hod]
	20
	---
	13,1
	4951

	krysa
	LD50 oral [mg/kg]
	2326 
	6000
	5000
	15000

	krysa
	LD50 dermal [mg/kg]
	2000
	---
	---
	5000

	králík
	LD50 dermal [mg/kg]
	1000
	5000
	4
	5000




11.2. Další informace:
 
Akutní toxicita: 	Nejsou k dispozici žádné informace.
   Žíravost / dráždivost pro kůži: 	Delší nebo opakovaný kontakt s produktem vede k odmaštění pokožky a může 	způsobit nealergické poškození pokožky (kontaktní dermatitis).
Poškození / podráždění očí: 	Způsobuje vážné podráždění a vratné poškození očí.                                                                            Senzibilizace dýchacích cest/ senzibilizace kůže: 	Neklasifikováno.
   Karcinogenita: 	Neklasifikováno.
   Mutagenita: 	Neklasifikováno.
Toxicita pro reprodukci: 	Neklasifikováno.
Toxicita pro spec. cílové orgány/ jednorázová expozice: 	Může způsobit ospalost nebo závratě.
   Toxicita pro spec. cílové orgány/ opakovaná expozice: 	Neklasifikováno.
   Nebezpečnost při vdechnutí: 	Neklasifikováno.

Potenciální nepříznivé účinky na lidské zdraví a symptomy:
   Dýchání ředidel nad přípustnou koncentrací a absorpce pokožkou může vést ke zdravotním škodám, např. podráždění sliznic a dýchacích orgánů, poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému. Příznaky intoxikace jsou bolesti hlavy, závratě, únava, slabost svalů, ospalost a v těžkých případech bezvědomí.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE:

Směs byla posuzována a zařazena podle konvenční metody Směrnice 1272/2008/ES jako nebezpečná pro životní prostředí, viz odd. 2 a 3.
	
	
	
	2-Butanonoxim
	kyselina 2-ethylhexanoic,
zirkoniová sůl
	Uhlovodíky C9-C12,
n-Alkany, iso-alkany, cyklické, 2÷25% aromátů
	Uhlovodíky C9-C11,
n-Alkany, iso-alkany, cyklické, < 2% aromátů

	LC50-96 hod
	ryby           [lepomis macrochirus]
	[mg/l]
	100
	
	
	

	EC50-48 hod
	perloočky         [daphnia magna]
	[mg/l]
	500
	
	
	1000 mg/lt

	LC50-96 hod
	ryby          [oncorhynchus mykiss]
	[mg/l]
	693
	
	
	

	EC50
	perloočky         [daphnia magna]
	[mg/l]
	750
	
	
	

	ErC50-72 hod
	řasy      [scenedesmus subspicatus]
	[mg/l]
	83
	
	
	



Ekotoxicita:  	 
Perzistence a rozložitelnost: 	Nejsou k dispozici žádné informace. Předpokládají se dlouhodobě škodlivé účinky ve vodách.
Bioakumulační potenciál: 		Nejsou k dispozici žádné informace.
Mobilita v půdě:	Nejsou k dispozici žádné informace. 
Výsledky posouzení PBT a vPvB: 	produkt není PBT nebo vPvB substancí, ani tyto látky neobsahuje.
Jiné nepříznivé účinky: 	Nejsou k dispozici žádné informace.
Zamezit úniku produktu do půdy, vodního prostředí nebo kanalizace. 
Při úniku do půdy, vodního prostředí nebo kanalizace uvědomit příslušné úřady.

13. POKYNY K LIKVIDACI:
Produkt a obaly likvidovat jako nebezpečný odpad.

13.1. Informace o zařazení podle katalogu odpadů:
skupina odpadů:  08 - Odpady z výroby, zpracování a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, a tiskařských barev
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Složka, která dle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným: C 41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:
Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR. 
14.1. Číslo UN: 	1263
14.2. Náležitý název UN pro zásilku: 	BARVA
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 
Bezpečnostní značka: 	3 - HOŘLAVÁ KAPALINA


ADR přepravní třída: 	3

Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler):  	30

Označení nákladu:


14.4. Obalová skupina: 	III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Přepravovat vždy v uzavřených, zpříma stojících a bezpečných obalech. Ubezpečit se, že osoby, které produkt přepravují, jsou poučeny o opatřeních v případě nehody nebo úniku.
Omezené množství dle ADR čl. 2.2.3.1.5: balení menší než 450 litrů
Nouzové opatření při nehodě: zastavit motor, zabezpečit silnici, VYLOUČIT OTEVŘENÝ OHEŇ, ZÁKAZ KOUŘENÍ, nepovolané osoby držet mimo dosah.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:  Neaplikovatelné

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH: 

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. ▪  Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. ▪ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. ▪  Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ▪  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě. ▪ Sdělení č.17/2011 Sb. (ADR) ▪ Sdělení č. 19/2011 Sb. (RID). Všechny předpisy je nutno aplikovat v platném znění.

Informace v tomto bezpečnostním listu nezbavují uživatele vlastního posouzení rizik na pracovišti, která jsou požadována zdravotními a bezpečnostními předpisy.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti produktu není provedeno.

16. DALŠÍ INFORMACE:

16.1. Klíč nebo legenda ke zkratkám:       

16.2. Seznam a plné znění příslušných standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení: 
R 10	Hořlavý.
R 21	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R 40  	Podezření na karcinogenní účinky.
R 41	Nebezpečí vážného poškození očí.
R 43 	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R 51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65 	Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic.
R 66 	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67  	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

H226  	Hořlavá kapalina a páry.
H304  	Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic.
H312 	Způsobuje vážné podráždění očí.
H317  	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
H318 	Nebezpečí vážného poškození očí.
H336 	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
H351  	Podezření na karcinogenní účinky.
H361 	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
H411 	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
H412 	Nebezpečný pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

EUH066 	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 	Obsahuje 2-butanonoxime (96-29-7)(202-496-6). Může způsobit alergickou reakci. 
EUH210 	Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání 

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210	Nekuřte, nevystavujte sálavému teplu a otevřenému ohni. 
P261	Nevdechujte páry/aerosoly.. 
P271	Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
P280	Používejte ochranné prostředky - rukavice, oděv a brýle. 
P312	V případě zdravotních potíží volejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. 
P501 	Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady	

16.3. Hodnoty pro stanovení emisních limitů: 
                                                                                                                                
(podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování)    

hustota	0,950 ÷ 0,970 	g/cm3
obsah organického uhlíku /VOC/  	0,400 	kg/lt 
EU limit VOC	0,400 	kg/lt


Tento bezpečnostní list odpovídá nařízení 1907/2006/ES

Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Odmítnutí ručení:
Zdroje údajů v tomto bezpečnostním listu považujeme za spolehlivé. Správnost informací však není zaručena. 
Podmínky nebo metody manipulace, skladování, používání nebo likvidace produktu jsou mimo dosah naší kontroly a také mimo naší informační oblast. Z tohoto a jiných důvodů nepřebíráme žádnou odpovědnost a odmítáme výslovně ručení za ztrátu, škody nebo vícenáklady, které mohly vzniknout z manipulace, skladování, používání nebo likvidace produktu nebo jsou s tím jakýmkoliv způsobem spojeny. 

Tento bezpečnostní list byl vypracován pro produkt SPS Finess transparentní lazura UV matná a smí být používán jen s ním.
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